危险作业管控——有限空间作业安全

课程背景
[bookmark: _GoBack]近些年，国内有限空间作业事故频发，居高不下。给社会带来不良影响，造成企业形象有损严重，甚至影响到企业正常生产，给工人家庭带来灾难，一起伤亡事故，损毁一个家庭。
其事发原因，源于各层级对其风险辨识不足，控制不力，应急失效。同时也源于管理者、作业者责任意识薄弱，危险感知、认知上严重欠缺。职责落实与落地不彻底，不到位。 
在作业管控过程中，对风险管控失效，产生隐患，没有及时排除隐患，造成事故发生。由于应急组织、体系、预案失效，造成人员伤亡事故。
为有效控制乃至于以达到避免并长期规避有限空间作业事故的发生，应从思想上（人的因素）、管理上(管理因素）、技术（物的因素、环境因素）等方面，采用风险辨识、分级与管控，以及隐患排查与治理的双重预防机制手段，借助安全文化的氛围创建，从认识、认知的不足导致的不安全行为到自觉的向安全行为的转变，采用优秀的班主管理方法，着手对有限空间作业参与的各层级人员进行系统的培训，为企业创造良好的、安全的工作环境，以利企业长期合法合规健康安全的运营。

课程收益：
● 责任追究案例警示：解析有限空间事故案例，清楚自身不负责会导致事故悲剧的发生，并因此而承担责任
● 法律责任意识提升：引入新安全生产法“全员安全生产责任制”“三管三必须”的法律条款要求，让有众人员自身在每次有限空间作业活动中所担负的法律责任，并去遵守之。
● 实操把控和应急救援管理：学会了辨识危险源、管控危险源，解读在有限空间作业前、作业中的管理要求、技术要求、应急措施，让受众清楚安全的完成有限空间作业前、中、后不出事故，确保安全，以及发生事故以后的应急处置措施。
● 长期有效的工具和方法：让客户企业长期保持这种有效的有限空间作业安全、不出事故的管理方法进行一个介绍和练习，以利企业长久持续发展和经营。

课程表单（节选）：
	有限空间作业许可证
	气体检测记录表
	有限空间方案书

	风险防控确认表
	隐患排查清单
	KY训练表


课程时间：2天，6小时/天
课程对象：中高层管理人员、职能部门管理人员、有限空间作业审批人员、有限空间作业负责人员和监护人员以及作业人员等。
课程方式：讲授辅导、案例分析、小组讨论、情景模拟、互动游戏、启发式教学
课程模型：有限空间作业安全
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课程大纲
导入：解读有限空间与受限空间的区别
区别1：名称不同
区别2：定义异同
区别3：依据不同
区别4：适用行业不同
第一讲：典型有限空间作业事故法律条款解读
案例互动：明晰事发过程及处罚后果，解读相关罪名
案例1：东莞市双洲纸业典型案例重点节点展现
讨论：因为违反了什么而被追责？
案例2：陕西某生物公司有限空间作业三把手死于该事故
讨论：高收入、高学历和安全事故发生关系成正比吗？
解读1：全员安全生产责任制履责与追责解读
解读2：三个必须履职与追责的监管机制解读
解读3：针对以上2点岗位法律风险如何规避
解读4：安全生产法修订前后重要条款解读
讨论：如何履行各层级、各岗位安全生产职责？
解读5：各层级安全生产责任清单

第三讲：有限空间作业的内容及用具解析
一、有限空间的特点
特点1：封闭、半封闭
特点2：进出口受限
特点3：非固定工作场所
特点4：通风不良
二、有限空间的分类
1. 地下
2. 地上
3. 密闭
讨论：本企业存在的有限空间有哪些？
三、有限空间作业环境中危险因素、事故类型
1. 中毒——有毒有害气体
2. 火灾、爆炸——易燃易爆气体
3. 窒息——缺氧
4. 淹溺——落水
5. 高处坠落——高处作业
6. 触电——电气设备
7. 物体打击——操作、加工、维修设备设施
8. 机械伤害——操作、加工、维修设备设施
9. 灼烫——高温物体
四、有限空间作业用品介绍
用品1：便携式气体检测仪器
用品2：正压式空气呼吸器
用品3：隔绝式禁忌呼吸器
用品4：全身式安全带
用品5：防坠器、安全绳、三脚架等
用品6：安全帽、防护服、手套、眼镜、防护鞋
五、有限空间作业安全器具介绍
器具1：移动式风机、风管
器具2：照明设备
器具3：通讯设备
器具4：围挡设备、安全警示标志

第四讲：有限空间作业安全步骤解析
步骤1：作业审批
流程：制定方案-明确职责-作业审批
工具：《作业方案书》《作业审批表》
步骤2：作业准备
流程：安全交底-设备检查-封闭区域及警示-打开进出口-安全隔离-清除置换-初始气体检测-强制通风-再次检测-人员防护
准备：围挡、警示标志、测量仪、断电、惰性气体、通风设备、个人防护等
表单：《有限空间作业气体检测记录表》
步骤3：安全作业
流程：注意事项-实时监测和持续通风-作业监护-异常紧急处理
步骤4：作业完成
清点物品、工具、撤离
讨论：安全作业步骤有哪些？

第五讲：有限空间作业风险防控与隐患预防
一、有限空间作业风险防控确认
——作业方案；职责明确；审批表；防护用品、急救设备设施、个体防护；安全交底、签字；围挡及警示标志；进出口开关；隔离、清除、置换；检测情况；通风确认；作业期间实时监测；监护人；现场恢复
表单：《有限空间作业安全风险防控确认情况表》
二、有限空间作业隐患分类清单
第1类：重大隐患
1）无方案或无审批
2）未辨识、未设置警示标志
第2类：一般隐患
1）无台账未更新
2）前、中未检测或监测
3）无防护用品
4）未设置专人监护
5）未据实建立制度
6）未培训
7）制定应急预案
8）违规发包
三、应急演练与救援
视频：有限空间作业时晕倒演练
讨论：演练中使用了哪些作业用品和作业器具？
讨论与角色扮演：假设事故发生，现场演练应急救援
1. 救援方式：非进入式、进入式
2. 救援装备：便携式检测仪、通风设备、照明工具、通讯设备、呼吸器等
3. 注意事项：事故报告-救援能力评估-求助119、120

分享：长久有效的有限空间作业安全管理锦囊妙计
1. 六必谈法
2. KYT
3. 指差呼称
4. 班前会
